（一）软件功能参数要求
1.1回收管理
支持消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，
支持扫描回收、请领回收、借用回收等方式；
支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音清点；
支持丢失损坏器械的登记与管理；
支持消毒包加急或感染登记；6
支持外来器械回收功能，支持外来器械分包，支持外来器械二次返洗登记
支持回收记录查询
1.2清洗管理
支持清洗登记功能，实现消毒包清洗登记功能，建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联；支持机器清洗登记和手工清洗登记
支持清洗检查功能，实现消毒包清洗结果的检查与记录功能 
支持外来器械二次清洗后取走登记；
1.3 配装管理
支持器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等；
支持器械包的图片显示，支持多张图片显示；
支持一维、二维码并支持多种标签样式；
支持包装材料临时更改功能；
支持打印管理功能，支持重复打印功能；
支持敷料接收功能，支持敷料请领接收功能；
支持配装单据管理；
支持配装明细管理。
1.4灭菌管理
支持器械灭菌信息的记录，包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间等；
支持灭菌登记功能，实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联
支持灭菌检查功能，实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；
支持扫描登记和人工录入登记
1.5发放管理
支持器械发放信息的记录，包含发放人、下送人、发放科室、发放器械、数量等；
支持常规发放、请领发放、对比发放等多种发放方式；
支持扫描条码发放和人工录入发放；
支持无菌库管理，支持库存有效期预警、支持库存盘点；
支持发放时有效期判断， 
支持发放单据管理；
1.6外来器械管理
支持外来器械登记功能；
支持外来器械扫描回收
支持外来器械分包、厂家信息录入、病人信息录入等功能；
支持外来器械信息表打印功能；
1.7监测管理
支持追溯系统与清洗灭菌设备集成，服务器、微机、设备控制系统组成连通的网络。
支持设备服务端实时采集设备运行数据，并存储到服务器上。
支持设备客户端实时显示设备运行状况，并生成清洗灭菌报表和趋势图。
支持设备历史数据查询；支持设备每批次处理消毒包查询
支持清洗机监测登记功能；
支持压力蒸汽灭菌器监测登记功能；
支持等离子灭菌器监测登记功能；
支持环氧乙烷灭菌器监测登记功能；
1.8手术室管理
支持手术室接收器械登记及查询功能；
支持病人使用器械登记及查询功能；
支持无菌库管理功能，支持库存预警
支持病人信息对接功能 
1.9 Web管理
支持科室请领功能，实现消毒包请领、请领查询、请领修改功能
1.10质控管理
支持质控登记功能； 
支持质控统计功能；
1.11追溯管理
支持消毒包追溯查询功能，可查询器械整个处理流程信息，可查询器械清洗灭菌报表及趋势图，可查询器械使用病人的信息；
支持消毒包日志查询功能，可查询器械处理流程完整日志；
支持召回管理，可根据条码或批次，查询同一批次的器械信息及去向 
1.12报表管理
支持申领统计、回收统计、清洗统计、配装统计、发放统计、工作量统计、费用统计、外来器械统计；
1.13通知管理
支持加急提醒；
支持新请领物品提醒；
支持库存有效期提醒。
1.14标准病人信息接口
支持标准病人信息接口对接功能。
1.15 PDA模块
支持常规回收、清洗登记、清洗检查、灭菌登记、灭菌检查、常规发放功能。
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