脊柱内镜手术器械 基本需求参数

一、总体要求：

1.1、为了保证售后服务一致性，脊柱内窥镜镜头和减压手术器械为同一品牌

二、内窥镜2支，参数要求：

2.1、注册证名称为脊柱内窥镜    

2.2、视向角30°，视场角≥75°

2.3、外径＜7.0mm，工作通道直径≥3.7mm，工作长度＜180mm

2.4、物镜尺寸＞1.8mm

2.5、内窥镜镜体为一体成型 

三、减压手术器械参数及配置要求：

3.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm

3.2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜8.0mm，长度≥185mm

3.3、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度≥185mm

3.4、扩张管1支，内径≥8.0mm，外径＜10.0mm，长度≥185mm

3.5、调整套管1支，直径≥4.2mm，外径＜8.0mm，长度≥185mm

3.6工作套管1支，内径≥6.9mm，外径＜7.9mm，长度＞173mm

3.7工作套管，内径≥8.0mm，外径＜9.3 mm，长度＞156 mm

3.8、细齿扩孔钻1支，长度＞180 mm，内径≥6.8 mm，外径＜8.0 mm

3.9、骨科通条1支，外径≥6.5mm，长度≤250mm

3.10、神经拉钩1支，直径≥2.5mm，长度＞320mm

3.11、剥离子1支，直径≥2.5mm，长度＞320mm

3.12、骨铲1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm

3.13、骨锤1把，工作端为可耐高温塑料

3.14、抓钳1把。直径≥3.5mm，长度≥330mm

3.15、抓钳1把，工作端为勺型。直径≥2.7mm，长度≥330mm

3.16、弧形抓钳1把，直径≥2.7mm，钳口上翘角度〉30°，长度≥330mm

3.17、弹簧抓钳1把，直径≥2.7mm，钳口上翘角度〉30°，长度≥330mm
3.18、咬切钳1把，头端上翘≥15°，直径≤2.7mm，长度≥330mm

3.19、咬骨钳1把，直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≤1.5mm
3.20、咬骨钳1把，直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥2.7mm
3.21、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把
3.22、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个，定位针和定位丝各1支
标准配置：
	序号
	说明及规格
	数量

	1
	脊柱内窥镜
	2支

	2
	内窥镜灭菌盒
	2个

	3
	定位针
	1支

	4
	定位丝
	1支

	5
	锥形扩张管
	1支

	6
	锥形扩张管
	1支

	7
	锥形扩张管
	1支

	8
	锥形扩张管
	1支

	9
	偏心锥形调整套管
	1支

	10
	T型手柄工作套管
	1支

	11
	U型手柄工作套管
	1支

	12
	细齿扩孔钻
	1支

	13
	骨铲
	1把

	14
	骨科通条
	1支

	15
	神经拉钩
	1把

	16
	神经剥离子
	1把

	17
	骨锤
	1把

	18
	勺型抓钳
	1把

	19
	勺型小号抓钳
	1把

	20
	弧形小号抓钳 
	1把

	21
	弹簧抓钳
	1把

	22
	弧形咬切钳
	1把

	23
	咬骨钳
	1把

	24
	咬骨钳
	1把

	25
	咬骨钳手柄（海洋蓝色手柄）
	1个

	26
	器械灭菌盒
	1个


