振动筛 需求参数
1、 适用于制药物料筛分和分级，杂质、粗料自动排出，可以连续作业。
2、 具有网架设计，筛网使用时间长久，换网容易。
3、 体积小，不占空间，移动方便。
4、 电源：380v  电机功率≥0.75kw
5、 [bookmark: _GoBack]设备公称直：1000mm≤800mm
6、 有效筛面：≥0.40m²
7、 震动筛层数：2层
8、 振次（r.p.m）：≥1480
9、 工作方式：连续工作制
10、 配置筛网：65目1套，80目2套，100目1套

粉碎机 需求参数
1，粉碎机适用于中药制药加工，对轻、重、软、硬、脆、韧、粘、纤维性物料有很强的适应性。
2，使用离心风选式，结构紧凑合理、体积小、能耗低、效率高、传动平稳、无粉尘飞扬、自冷功能好、安装维修方便、易拆、易修、调换易损件方便。
3.配用电机功率：≥7KW
4.粉碎：10~25kg/h
5.主轴转速：粉碎：≥3000r/min
6.粉碎主机细度可调：60~200目
7.电压：380V




