             槽型混合机
1. 与物料接触需为304不锈钢，适用于在制药中混合粉状或糊状的物料。
2. 通过机械传动，使S形搅拌桨旋转，推动物料往复翻动，进行物料的混合
3. 采用电气变频控制，可设定混合时间，到时自动停机，电动倒料
4. 容积：200L
5. 搅拌速率(RPM)：≥20
6. [bookmark: _GoBack]搅拌电机	：≥4KW
7. 倒料电机：≥0.7KW
8. 电压：380V

膏药搅拌装置 需求参数

1.额定电压：220V
2.额定功率：200W
3.空载转速：0-600 r/min
4.防护等级：IP20
5.使用环境温度：-30℃~+50℃
6.产品净重：19.2kg
7.浆叶直径：40cm
8.支撑杆升降为自动升降

